

15 de septiembre de 2025

Click here to enter text.

**No. EXPEDIENTE**

Click here to enter text.

**No. DOCUMENTO**

**SNCC.PCC.002**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
(A.M.A)

 Página **1** de 3

|  |
| --- |
|  **ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**  |
| **CATEGORÍAS** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
|  | **ENTORNO FISICO** | **Construcción de acera, contén, badén, relleno e imprimación de calle en el barrio progreso 1-A. En la Región Norte III, en la C/Puerto Rico desde el final hasta Av. Napoleón (Bomba Total) y en la C/Juan Bosch (Principal) desde Carretera Hato Nuevo (Bomba Nativa)hasta C/Puerto Rico. En la Región Norte III.** |
| **Movimiento de tierra** | Excavación de contén | Excavación de acera  |
| El contratista efectuara | El movimiento de tierra que será excavación de acera y contén |
| **Relleno, suministro y compactación**  | Relleno para acera  | El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén.  |
| Relleno para acera gris | Telford para contén |
| Todo puede variar conforme a la granulometría de la arena, quedando la definición de los mismos a cargo del supervisor.  | Los materiales a utilizar deberán responder a las calidades previstas en la documentación contractual. Todos los materiales destinados a la obra serán de primera calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que describan los planos y la documentación del contrato. |
| **Construcción de acera y contén**  | Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 | Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2 |

|  |
| --- |
| **Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas** |
| **ENTORNO FISICO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Movimiento de tierra** | Excavación de contén | Excavación de acera |
| El contratista efectuara | El movimiento de tierra que será demolición de acera y contén. |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Relleno, suministro y compactación** | Relleno para acera gris | El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén. |
| Telford para contén |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Construcción de acera y contén** | Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2. | Construcción de acera estampada con hormigón industrial 180 kg/cm2. |

