

17 de septiembre del 2025

Click here to enter text.

**No. EXPEDIENTE**

Click here to enter text.

**No. DOCUMENTO**

**SNCC.PCC.002**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
(A.M.A)

 Página **1** de **5**

|  |
| --- |
|  **ACCESIBILIDAD UNIVERSAL**  |
| **CATEGORÍAS** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
|  | **ENTORNO FISICO** | **Construcción de aceras, contenes, badenes, canaleta, relleno e imprimación de calles en la C/Real Figuera desde la C/San Antonio hasta la Autopista Duarte (Duarte vieja) y en la C/San Antonio desde el residencial Las Gloria hasta la Real Figuera en Los Alcarrizos Viejo .En la región Este.** |
| **Movimiento de tierra**  | Demolición de badén transversal en las esquina de la pared valiente Fernández (6\*2)Demolición de contenes en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera. (81.6)Demolición de aceras en la C/San Antonio desde el residencial La Gloria hasta la Real Figuera. (81.6\*1) | Demolición de badén transversal frente al Residencial Bosque del Prado (10.5\*2)Demolición de aceras desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90\*1)Demolición de contenes desde el residencial Bosque del prado hasta la Autopista Duarte (90) |
| **Relleno, Suministro y compactación** | Relleno en caliche para acera | Corte de terreno |
| Telford para contenes | Hormigón armadoConstrucción de badenes  |
| El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén. | El relleno debe encontrarse en su mejor condición para poder ser aplicado. |
| **Carga y bote de material**  | Carga y Bote de Material inservible | (6\*2\*0.60)+(10.5\*2\*0.60)+(90\*1\*0.10)+(128.9\*6.9\*0.15)+(90\*0.45\*0.10)+(469.1\*9.63\*0.15)+(81.6\*0.45\*0.10)\*2)+(81.6\*1\*0.10) |
| **Construcción de acera y contén** **Construcción de canaleta**  | Construcción de aceras 180kg/cm2 | Construcción de contén 180kg/cm2 |
| Construcción de canaleta (encache) ,próximo al hotel que esta al salir a la carretera de Hato Nuevo.(90\*1) | Construcción de Losa con Ø3/8@ 0.20 m ambas direcciones para tapar la canaleta existente (90\*1.20\*0.12) |

|  |
| --- |
| **Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas** |
| **ENTORNO FISICO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Movimiento de tierra** | Demolición de acera y contén  | Badenes  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Relleno, Suministro y compactación** | Relleno en caliche para acera | Telford para contenes |
|  |  |
| Construcción de aceras y contenes en... - Alcaldía de Higüey | Facebook

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Construcción de acera y contén** | Construcción de aceras 180kg/cm2. | Construcción de contén 180kg/cm2. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Requisitos mínimos a cumplir** | **Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal** |
| **Hormigón armado** | Construcción de canaleta(90\*1)Construcción de canaleta para cruce de Tuberías #hisoluciones  #hisolucionesmc Manos super calificadas Contáctanos, queremos servirte con  calidad !!!! @ Santo Domingo Province | Construcción de badenes transversalReconstrucción de badenes en el casco urbano : Ayuntamiento Municipal de  Constanza |